# english | # français

# HELP NET

Some links will not be active if there is not an internet connection.

## Principle
The menus
Launching options

## Principle

### Neural networks management

network.

## The menus

### HEL

Help.

### DOC

This file.

### AUDIO
RAND
NET1
NET2
NET3

### AUDIO

### RAND

With option sou: folder sounds contains sub folders di (0 < i < n) each containing ni files wav, those files are loaded in DirectX buffers and their numbers sont are in variable Sensor_Sounds_Num and set in an array of n lines size variables ni. This array can be visualed by pressing $ key. With option joy, the number of the file played is Sensor_Sounds_Num[num] where num is computed from the value (x,y) of the sensor, each line is permuted every image.

### NET1

At any line of this array is associated a neural network whose inputs are the numbers of files of this line and whose outputs is an arrangement of those numbers, the number of the file played is Sensor_Sounds_Num[num].

### NET2

A neural network whose inputs are the Sensor_Sounds_Ne last positions (x,y) of sensor and whose outputs are Sensor_Sounds_Ns couples triggering the reading of as much DirectX. buffers.

### NET3

For any body, a neural network, whose inputs are the nb (xi,yi,0) valuies of the sensor and whose outputs are (freq,amp,time), incompatible with l´option sou.

## Options de lancement

audi: audio.
rand: rand (défaut).
net1: net1.
net2: net2.
net3: net3.

# HELP NET

Certains liens ne seront pas actifs s´il n´y a pas de connexion internet.

## Principe
Les menus
Options de lancement

## Principle

### Traîtement des réseaux neuronaux

network.

## Les menus

### HEL

Aide.

### DOC

Ce fichier

### AUDIO
RAND
NET1
NET2
NET3

### AUDIO

### RAND

Avec l´option sou: le dossier sounds contient des sous dossiers di (0 < i < n) contenant chacun ni fichiers wav, ces fichiers sont chargés dans des buffers de DirectX et leurs numéros sont mémorisés dans la variable Sensor_Sounds_Num et rangés dans un tableau de n lignes de tailles variables ni. Ce tableau peut être visualisé en enfonçant la touche $. Avec l´option joy, le numéro du fichier joué est Sensor_Sounds_Num[num] où num est calculé à partir de la valeur (x,y) du capteur, chaque ligne étant permutée à chaque image.

### NET1

À chaque ligne de ce tableau correspond un réseau neuronal prenant en entrée les numéros des fichiers de cette ligne et donnant en sortie une combinaison de ces numéros, le numéeacute;ro du fichier joué est, comme ci-dessus, Sensor_Sounds_Num[num].

### NET2

Un réseau neuronal dont les entrées sont les Sensor_Sounds_Ne dernières positions (x,y) du capteur et dont les sorties sont Sensor_Sounds_Ns couples (xs,ys) déclenchant la lecture d´autant de buffers de DirectX.

### NET3

Pour chaque corps, un réseau neuronal, dont les entrées sont les nb (xi,yi,0) valeurs du capteur et dont les sorties sont (freq,amp,time), incompatible avec l´option sou.

## Options de lancement

audi: audio.
rand: rand (défaut).
net1: net1.
net2: net2.
net3: net3.